PRESSEMITTEILUNG

**GROβFORMATIGE KERAMIKPLATTEN: DAS KOMPLETTE SYSTEM VON FILA SOLUTIONS FÜR DIE REINIGUNG UND PFLEGE VON GROβFORMATIGEN PLATTEN**

**Vom 25. bis zum 29. September ist FILA unter den Referenten der Technikseminare von Assoposa.**

**#BeOneBeUnique**

Leicht, vielseitig, robust und mit hoher ästhetischer Wirkung: Großformatige Platten sind der aktuelle Trend in Architektur und Innendesign, sowohl in gewerblich genutzten Immobilien als auch in Wohngebäuden: Eine Entscheidung für Stil und Persönlichkeit und gegen architektonische Grenzen - zugunsten großer, minimalistischer und homogener Flächen.

Die Endqualität der Verlegung einer großformatigen Verkleidung hängt, außer von den technischen und ästhetischen Qualitäten des Materials, von einer Vielzahl von Elementen ab (Untergrund, Handhabung, Verbindungsschicht, Dehnungsfugen, etc.). Jenseits der unbestreitbaren ästhetischen Qualitäten erfordern große Formate eine hohe Kompetenz und mehr Sorgfalt und Präzision vor, beim und nach dem Verlegen, gleichzeitig ist der Einsatz von professionellen Spezialprodukten unerlässlich.

Um ein korrektes Verlegen der großformatigen Platten zu gewährleisten, muss der Untergrund stabil, gleichmäßig und frei von Rückständen sein: Eine gründliche Reinigung ist also unverzichtbar.

Für die Behandlung vor und nach dem Verlegen von großformatigen Platten hat[FILA *Surface Care Solutions*](http://www.filasolutions.com/it/) ein **komplettes Reinigungs- und Pflegesystem** entwickelt, das **fünf Reiniger** und **eine Schutzbehandlung** für die speziellen Anforderungen an große Keramikplatten umfasst:

* **Wachs- und Fettentferner FILAPS87:**

Ideal für die Entfernung von Flecken und eventuellen Spuren von Geräten für die Verlegung großformatiger Platten (z. B. von Saugnäpfen) und optimal, wenn der neue Fußboden über einem bestehenden verlegt wird.

* **Saures Reinigungskonzentrat DETERDEK:**

Ideal zur Entfernung von Verunreinigungen von der Plattenrückseite vor dem Verlegen, welche die Haftung des Klebers beeinträchtigen könnten. Unverzichtbar für eine gründliche Reinigung nach dem Verlegen, auch für die Beseitigung von Rückständen von Zementfugenmörtel.

* **Reiniger FILACR10 für Epoxidfugenmörtel:**

Geeignet für die Beseitigung von Flecken, Rändern und Rückständen von Epoxidfugenmörtel (auch älteren) von der Oberfläche.

* **Neutrales Reinigungskonzentrat FILACLEANER für die regelmäßige Reinigung:**

Dank der hohen Ergiebigkeit und der starken Reinigungswirkung eignet es sich optimal für die tägliche Pflege. Es hinterlässt keine Rückstände und es muss bei hohem Verdünnungsverhältnis nicht nachgewischt werden.

* **Fugenimprägnierung auf Wasserbasis FUGAPROOF:**

umweltfreundlich und geruchsneutral, verhindert das Eindringen von Schmutz und die Ausbreitung von Schimmel auf den Fugen zwischen den Platten, erleichtert die Reinigung der Fugen und greift die ursprünglichen Farben nicht an.

FILA**PS87, DETERDEK,** FILA**CR10** und FILA**CLEANER** werden von **ASSOPOSA** (Italienischer Verband von Verlegefirmen und Installateuren von Keramikfliesen) empfohlen.

**Prüfen Sie die Verfügbarkeit dieser Produkte mit dem FILA-Handelsvertreter für Ihr Gebiet.**

XXL-Keramikformate stehen auch bei den **Seminaren zum Thema „Großformatige Platten: Planung, Verlegung und Pflege“** im Vordergrund, die von **Assoposa zusammen mit FILA** und anderen technischen Partnern in der **Città della Posa, Bereich 49 auf der CERSAIE** von Montag, 25. bis Donnerstag, 28. September von 13:30 bis 17:30 Uhr und Freitag, 29. September, von 10 bis 14 Uhr organisiert werden. Auf einen zweistündigen Vortrag folgt eine praktische Vorführung im Verlegelaboratorium. Unter den Referenten ist unter anderem Nicola Brunello, Technical Assistance & Training Manager.