Pressemitteilung

**Die Behandlungsverfahren von fila solutions**

**finden auf den prestigeträchtigsten Baustellen der Welt Verwendung**

1. **FILA SCHÜTZT IM HERZEN VON ATHEN DEN EDLEN GRIECHISCHEN MARMOR IM ATHENSWAS HOTEL**

Das **AthensWas Hotel** liegt an der Dionysiou Areopagitou, der charakteristischsten Flanierstraße Athens, direkt gegenüber der Akropolis und dem neuen Akropolismuseum, nur wenige Meter vom Tempel des Olympischen Zeus und dem Syntagma-Platz entfernt.

Das AthensWas ist ein Design Hotel™: Es wurde vom griechischen Planungsbüro Stage Design Office nach den Grundsätzen der klassischen Moderne entworfen, dem wichtigsten Stil der architektonischen Renaissance in Athen, der von auf das Wesentliche reduzierten Formen und natürlichen Materialien wie griechischem Marmor aus unterschiedlichen Teilen des Landes sowie lokalem Walnussholz charakterisiert ist.

FILA hat die Reinigungsarbeiten und die Oberflächenschutzbehandlung der edlen Oberflächen durchgeführt. Diese sind aus schwarzem Granit, grünem griechischem Marmor und weißem pentelischem Marmor (demselben, aus dem das Parthenon und die Akropolis bestehen) – sowie aus glänzender Keramik, die innen und außen im Bereich der Rezeption, der Panoramaterrasse, der Lounge-Bar, der Gemeinschaftsräume, der Hotelzimmer und der Bäder verlegt wurden.

Die glänzenden Marmoroberflächen, die empfindlich gegenüber starken Reinigern sind, wurden mit FILA**CLEANER** gereinigt. Dabei handelt es sich um einen konzentrierten und hochergiebigen Neutralreiniger,der sich ideal für die Erstreinigung empfindlicher Natursteinböden eignet.

Die Bereiche aus nicht glänzendem Stein, wie z.B. aus schwarzem Granit, wurden mit dem Wachs- und Fettentferner FILA**PS87** gereinigt. Dieser eignet sich hervorragend für die Reinigung von Steinen mit natürlicher oder matter Oberfläche.

Der schwarze Granit der Lounge Bar wurde mit dem farbauffrischenden Fleckschutzmittel auf Lösemittelbasis FILA**STONE PLUS** behandelt, welches die ursprüngliche Farbe von glänzendem Naturstein schützt und hervorhebt, indem es das Oberflächenfinish auffrischt. FILA**STONE PLUS** dringt tief in das Material ein und schützt es gegen Flecken und wässrigen und fetthaltigen Schmutz; es vergilbt nicht, ist UV-lichtbeständig und bietet langanhaltenden Schutz. Für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet und ideal für Arbeitsplatten, Fensterbänke und Dekore.

Die Verkleidungen aus glänzender, polierter Keramik in den Badezimmern wurden zunächst nach dem Verlegen mit **DETERDEK**, einem sauren Reinigungskonzentrat, gereinigt und dann mit dem Fleckschutzmittel auf Lösemittelbasis FILA**MP90** imprägniert.FILA**MP90** ist für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet und daher ideal für den Fleckschutz von Tischen und Badezimmer- sowie Küchenarbeitsplatten aus Marmor, Naturstein und Keramik mit glänzender Oberfläche, weil es keinen Oberflächenfilm bildet und die natürliche Farbe der Materialien nicht verändert.

1. **FILA SOLUTIONS BETONT DIE REINHEIT DES LAPITEC® in der Villa Manta auf Sardinien**

Die Umgestaltung und Erweiterung der Villa Manta im Herzen Sardiniens, einer Siebzigerjahre-Villa in der Nähe eines der schönsten Strände der Insel, stellte eine willkommene Herausforderung für die Planer des Studios GAAP dar. Das Projekt, bei dem insgesamt auf mehr als 1000 qm Fläche der durchgefärbte gesinterte Stein LAPITEC® eingesetzt wurde, vertiefte die **Partnerschaft zwischen FILA Solutions und LAPITEC®**, dem FILA als technischer Partner beratend zur Seite stand.

Für die Fußböden der Innenräume und einige Bäder der Villa wurde die Version Cremeweiß mit Satin-Finish gewählt, für die Außenbereiche hingegen die Variante Vesuvio, deren strukturierte Oberfläche die Rutschgefahr reduziert.

Nach dem Verlegen wurden die Oberflächen gereinigt, um verschiedene Schmutzarten zu beseitigen, wobei die architektonischen und technischen Anforderungen an das Material berücksichtigt werden mussten und die Rutschhemmung -ein sehr wichtiger Aspekt vor allem in Außenbereichen und Schwimmbeckennähe - nicht beeinträchtigt werden durfte.

Außen waren auf den Bodenbelägen der Wege und des gesamten Vorplatzes aus Lapitec® in der Version Cremeweiß mit dem Finish Vesuvio Rostflecken aufgrund von Ablagerungen vorhanden. Diese wurden mit dem Fleckentferner FILA**NO RUST** beseitigt, welcher nach 15 Minuten Einwirkzeit abgewaschen wurde.

Der Schmutz, den Lacke, Anstrichfarbe, Staub, Erde und Luftschadstoffe auf dem Boden hinterlassen haben, wurde mit FILA**PS87** (1:1 mit Wasser verdünnt) behandelt, indem das Produkt nach 10 Minuten Einwirkungszeit abgewaschen wurde. Rückstände von Verlege- und Verputzarbeiten wurden mit **DETERDEK** (im Verhältnis 1:5 verdünnt) behandelt und anschließend abgewaschen.

Auf den Bodenbelägen am **Schwimmbeckenrand** wurde das Reinigungsmittel zur Algenbekämpfung auf Außenflächen FILA**ALGAE NET** pur verwendet und anschließend abgewaschen.

In den Innenräumen aus LAPITEC® in Cremeweiß mit Satin-Finish wurden verschiedenartige Flecken mit dem Wachs- und Fettentferner FILA**PS87** (im Verhältnis 1:1 verdünnt) behandelt und nach 10 Minuten Einwirkzeit abgewaschen.

Für die regelmäßige Pflege wurde der Neutralreiniger FILA**CLEANER** in der vorgesehenen Verdünnung empfohlen, der keine Rückstände hinterlässt.

1. **FILAPROJECT und „stone and ceramic“ lassen die Stein- und Keramikoberflächen des „Star and Garter“ in London erstrahlen**

Vor Kurzem wurde das wichtige Projekt von FILA mit Stone and Ceramic Ltd für die Reinigung der Steinoberflächen der **„Star and Garter“**-Anlage in Richmond Hill vollendet. Die Luxus-Appartements und -Dachterrassenwohnungen, die von der mehrfach preisgekrönten Immobilienentwicklergesellschaft London Square verwirklicht wurden, befinden sich in einem außergewöhnlichen Gebäude von besonderem architektonischem Interesse (Grad II klassifiziert) am Ufer der Themse.

Die Techniker von **FILA PROJECT** haben dem Unternehmen Stone and Ceramic Ltd, das die Verlegung und anschließende Reinigung der Oberflächen vornahm, ein System für die Behandlung der Fußböden und Wandverkleidungen aus Marmor in den Bädern, den Zimmern, den Fluren und den weiteren Wohnräumen geliefert.

Das Gebäude, das einst ein beliebtes Hotel bei Gästen wie Charles Dickens war, wurde von Sir Edwin Cooper für die Royal Star & Garter Home, eine karitative Einrichtung für verwundete Soldaten aus dem ersten Weltkrieg, entworfen. Im Jahr 2013 wurde das historische Bauwerk dann an London Square verkauft. Die minutiöse Restaurierung und Nutzungsänderung der Immobilie, die eine außergewöhnliche Reihe von 86 Luxuswohnungen mit 1, 2, 3 und 4 Schlafzimmern beherbergt, erhielt zahlreiche Auszeichnungen, darunter zwei Preise der Evening Standard New Homes Awards.

Die von Stone und Ceramic installierten Oberflächen bestehen aus edlen Platten und Mosaiken aus glänzendem und mattem Marmor, die in den herrschaftlichen Appartements Böden, Wände, Schwellen und Waschtische in den Bädern bedecken.

Für die Reinigung nach dem Verlegen und die Pflege dieser edlen Materialien hat **FILA PROJECT** vier Produkte aus der Palette der FILA-Reiniger empfohlen: den konzentrierten Reiniger **DETERDEK** mit entkrustender Wirkung, der dank seiner sicheren Formel auf der Basis gepufferter Säure keine schädlichen Dämpfe für den Handwerker und für die Umwelt entwickelt, das Reinigungs- und Entfettungsmittel FILA**PS87**, den Fleckentferner für organische, farbige Flecken FILA**SR95** und schließlich den neutralen Universalreiniger FILA**CLEANER**. Alle Behandlungsmittel garantieren hohe Wirksamkeit und bewahren die natürlichen Eigenschaften der Steinoberflächen.