Communiqué de presse

**les traitements fila solutions**

**pour les chantiers les plus prestigieux dans le monde entier**

1. **AU CŒUR DE L'ATHÈNES ANTIQUE, FILA PROTÈGE LES PRESTIGIEUX MARBRES GRECS DE L'ATHENSWAS HOTEL**

Situé le long de la Dionysiou Areopagitou, la rue piétonne la plus caractéristique d'Athènes, l'**AthensWas Hotel** surgit en face de l'Acropole et du Nouveau musée de l'Acropole, à quelques pas du Temple de Zeus Olympien et près de la Place Syntagma.

L'AthensWas est un Design Hotel™ : conçu par le cabinet de conception grec Stage Design Office en harmonie avec les principes du Modernisme classique, le style de la renaissance architecturale d'Athènes par excellence, il est caractérisé par des lignes épurées et essentielles et par des matériaux naturels, surtout le marbre grec provenant de différentes régions du pays et le très recherché bois de noyer local.

FILA s'est chargé des interventions de lavage et protection des prestigieuses surfaces en granit noir, marbre vert grec et marbre pentélique blanc (le même que celui du Parthénon et de l'Acropole) et en céramique brillante, posées dans les espaces intérieurs et extérieurs, notamment la réception, la terrasse panoramique, le lounge bar, les espaces communs, les chambres et les salles de bains.

Les surfaces en marbre brillant, sensibles aux détergents agressifs, ont été nettoyées avec FILA**CLEANER**, le détergent concentré neutre à haut rendement, idéal pour le lavage initial des pierres naturelles les plus délicates.

Les zones en pierre non brillante, comme celles en granit noir, ont été lavées avec le détergent décapant dégraissant FILA**PS87**, excellent pour le nettoyage de base des pierres à finition naturelle ou mate.

Le **granit noir** du lounge bar a été traité avec le protecteur anti-taches ravivant à base de solvant FILA**STONE PLUS,** qui protège et exalte la couleur d'origine des pierres naturelles brillantes en donnant un effet ravivant sur toutes les finitions. FILA**STONE PLUS** pénètre en profondeur dans le matériau, le protégeant ainsi contre les taches et la saleté de nature aqueuse et huileuse ; il ne jaunit pas, résiste aux rayons UV et sa protection dure dans le temps. Certifié adapté au contact avec les aliments, il est idéal pour les plans de travail, les appuis de fenêtre et les décorations.

Les revêtements en céramique polie brillante, présents dans les salles de bains, ont d'abord été nettoyés après la pose avec **DETERDEK**, le détergent décapant acide, puis protégés contre les taches avec l'anti-taches à base de solvant FILA**MP90.** Idéal pour la protection des tables et des plans de travail des salles de bains et des cuisines car adapté au contact alimentaire, le produit FILA**MP90** est la meilleure défense contre les taches pour le marbre, les pierres naturelles et la céramique à finition brillante, car il ne crée pas de film superficiel et n'altère pas la coloration naturelle des surfaces.

1. **FILA SOLUTIONS FAIT RESSORTIR LA PURETÉ DU LAPITEC® à la Villa Manta en Sardaigne**

Le projet de restructuration et d'agrandissement de la Villa Manta, villa des années 70 située au cœur de la Sardaigne et donnant sur l'une des plages les plus évocatrices de l'île, a été un véritable défi conceptuel pour l'Agence GAAP. Une intervention qui concrétise en outre le **partenariat entre FILA Solutions et LAPITEC®**, puisque FILA, en sa qualité de partenaire technique, a offert à l'agence ses services de conseil pour les plus de 1000 m2 de pierre sintérisée pleine masse LAPITEC®.

Pour les revêtements intérieurs du sol et de certaines salles de bains de la villa, l'agence a choisi un Bianco Crema en finition Satin, tandis que pour les sols extérieurs, elle a opté pour la finition Vesuvio, plus structurée, qui rend la surface moins dérapante.

Le nettoyage après pose des surfaces a été réalisé pour éliminer les différents types de saleté, en respectant les exigences architecturales et techniques requises par le matériau et en préservant ses caractéristiques antidérapantes, aspect très important surtout pour les espaces extérieurs et le bord de la piscine.

Sur les **revêtements de sol extérieurs** du chemin et de toute la zone située sur le devant de la villa, réalisés en Bianco Crema avec finition Vesuvio, étaient présentes des taches de rouille qui ont pu être éliminées à l'aide du détachant FILA**NO RUST**, que l'on a laissé agir pendant 15 minutes puis rincé.

La saleté due aux travaux d'entretien (vernis, peintures, etc.), à la poussière, à la terre et aux impuretés dues aux agents atmosphériques a été éliminée avec du FILA**PS87** dilué (à 1:1), que l'on a laissé agir pendant 10 minutes puis rincé, tandis que les résidus de pose et d'enduit ont été nettoyés avec du **DETERDEK,** dilué à 1:5, opération qui a été suivie d'un rinçage final.

Sur les revêtements se trouvant au **bord de la piscine,** on a utilisé le détergent anti-algues pour extérieurs FILA**ALGAE NET** non dilué, que l'on a ensuite rincé.

Dans les espaces intérieurs en LAPITEC® Bianco Crema avec finition Satin, des taches de diverses natures ont été nettoyées avec le détergent décapant dégraissant FILA**PS87** dilué (à 1:1),que l'on a laissé agir pendant 10 minutes puis rincé.

Pour l'entretien ordinaire, FILA a conseillé l'utilisation du détergent neutre sans résidu FILA**CLEANER** dilué dans les proportions adaptées.

1. **FILAPROJECT et « stone and ceramic » font briller les surfaces en pierre et céramique du “Star and Garter” DE LONDRES**

L'important projet de FILA en collaboration avec Stone and Ceramic Ltd pour le nettoyage des surfaces en pierre du complexe **« Star and Garter »** situé sur Richmond Hill s'est terminé il y a peu. La série d'appartements et appartements-terrasses de luxe, réalisée par la maintes fois primée société de développement immobilier London Square, se situe dans un extraordinaire bâtiment à l'intérêt architectural indéniable (classé Grade II) qui donne sur la Tamise.

Les techniciens de **FILA PROJECT** ont fourni à l'entreprise Stone and Ceramic Ltd, elle-même chargée de la pose puis du nettoyage des surfaces, un système de traitement pour les sols et revêtements en marbre présents dans les salles de bains, les chambres, les couloirs et les autres espaces résidentiels.

Abritant autrefois un hôtel à la mode qui accueillit des hôtes tels que Charles Dickens, le bâtiment a été conçu par Sir Edwin Cooper pour la Royal Star & Garter Home, l’organisation caritative en faveur des militaires blessés lors de la première guerre mondiale. Le bâtiment historique a ensuite été vendu à London Square en 2013. La minutieuse restructuration et la reconversion de l'immeuble, qui offre une extraordinaire série de 86 logements de luxe de 1, 2, 3 et 4 chambres, a reçu de nombreuses reconnaissances, parmi lesquelles les deux premiers prix aux Evening Standard New Homes Awards.

Les surfaces installées par Stone and Ceramic comprennent de prestigieuses dalles et mosaïques en marbre brillant et mat, posées dans tous les somptueux appartements, des sols jusqu'aux murs, en passant par les seuils et les lavabos des salles de bains.

Pour le nettoyage après pose et l'entretien de ces matériaux de prestige, **FILA PROJECT** a conseillé l'utilisation de quatre produits de la gamme des détergents FILA : le détergent décapant concentré **DETERDEK**, avec sa formulation sans risque à base d'acide tamponné qui ne dégage pas de fumées nocives pour l'opérateur et pour l'environnement ; le détergent dégraissant à base alcaline FILA**PS87** ; le détachant pour taches organiques colorées FILA**SR95** et enfin le détergent neutre universel FILA**CLEANER**. Tous ces traitements sont en mesure d'assurer de hautes performances, tout en préservant les caractéristiques naturelles des surfaces en pierre.