Comunicado de prensa

**los tratamientos fila solutions**

**para las más prestigiosas obras de todo el mundo**

1. **FILA, EN EL CORAZÓN DE LA ANTIGUA ATENAS, PROTEGE LOS PRECIADOS MÁRMOLES GRIEGOS DEL ATHENSWAS HOTEL**

Situado sobre Dionysiou Areopagitou, la calle peatonal más característica de Atenas, el **AthensWas Hotel** se erige frente a la Acrópolis y al Museo de la nueva Acrópolis, a pocos pasos del Templo de Zeus Olimpio y cerca de Plaza Syntagma.

AthensWas es un Design Hotel™: concebido por el estudio de diseño griego Stage Design Office en línea con los principios del Modernismo clásico, el estilo del renacimiento arquitectónico de Atenas por excelencia, se caracteriza por líneas pulcras y esenciales y materiales naturales, sobre todo mármol griego proveniente de distintas áreas del país y refinada madera de nogal local.

FILA se ha ocupado del lavado y la protección de las prestigiosas superficies de granito negro, mármol verde griego, mármol pentélico blanco –el mismo del Partenón y de la Acrópolis– y cerámica brillante de las áreas interiores y exteriores: recepción, terraza panorámica, lounge bar, áreas comunes, habitaciones y baños.

Las superficies de mármol brillante, sensibles a los detergentes fuertes, se limpiaron con FILA**CLEANER**, el detergente concentrado neutro de rendimiento elevado, ideal para el lavado inicial de las piedras naturales más delicadas.

Las áreas de piedra no brillante, como las de granito negro, se lavaron con detergente desencerante desengrasante FILA**PS87**, excelente para el lavado básico de piedras con acabado natural o mate.

El **granito negro** del lounge bar se trató con protector antimancha reavivante a base de solvente FILA**STONE PLUS,** que protege y exalta el color original de las piedras naturales brillantes aportando un efecto tonalizador a todos los acabados. FILA**STONE PLUS** penetra en profundidad en el material protegiéndolo de las manchas y de la suciedad acuosa y aceitosa; no amarillea, resiste los rayos UV y asegura una protección duradera. Certificado para el contacto con los alimentos, ideal para encimeras, alféizares y decoraciones.

Los revestimientos de cerámica pulida brillante de los baños primero se sometieron a una limpieza final de obra con **DETERDEK**, detergente desincrustante ácido, y luego se protegieron de las manchas con el antimancha a base de solventeFILA**MP90.** Ideal para la protección de mesas y encimeras de baños y cocinas por ser adecuado para el contacto alimentario, FILA**MP90** es la mejor defensa contra las manchas en mármol, piedras naturales y cerámica con acabado brillante, porque no crea película superficial y no altera la coloración natural de las superficies.

1. **FILA SOLUTIONS DESTACA LA PUREZA DE LAPITEC® en Villa Manta en Cerdeña**

Villa Manta es un reto proyectual de reforma y ampliación a cargo de Studio GAAP en una mansión de los años 70 situada en el corazón de Cerdeña, sobre una de las playas más sugestivas de la costa sarda. La obra ha hecho realidad la **colaboración entre FILA Solutions y LAPITEC®** , ya que, para los más de 1000 m2 de piedra sinterizada maciza LAPITEC®, FILA ha ofrecido un servicio de asesoramiento en calidad de colaborador técnico.

Para los revestimientos interiores del pavimento y de algunos baños se ha elegido un Blanco Crema acabado Satin, mientras que para los pavimentos exteriores se ha optado por el acabado Vesuvio, más estructurado, que hace a la superficie menos deslizante.

Se ha realizado la limpieza final de obra de las superficies para eliminar distintos tipos de suciedad, respetando las exigencias arquitectónicas y técnicas requeridas por el material y manteniendo inalterada la resistencia al deslizamiento, aspecto muy importante sobre todo para los ambientes exteriores y al borde de la piscina.

Sobre los **pavimentos exteriores** del camino y de toda el área delante de la casa, realizados en Blanco Crema con acabado Vesuvio, había manchas de óxido que se eliminaron con el quitamanchas FILA**NO RUST**, dejándolo actuar 15 minutos y enjuagando.

La suciedad dejada por los trabajos de mantenimiento (barniz, pintura, etc.) y el polvo, la tierra y las impurezas derivados de los fenómenos atmosféricos se eliminaron con FILA**PS87** diluido (en una proporción de 1:1), dejándolo actuar 10 minutos y enjuagando, mientras que los residuos de colocación y estucado se lavaron con **DETERDEK,** diluido en una proporción de 1:5, con enjuague final.

Para los revestimientos al **borde de la piscina** se utilizó el detergente antialgas para exteriores FILA**ALGAE NET** puro, con posterior enjuague.

En los ambientes interiores de LAPITEC® Blanco Crema con acabado Satin, manchas de distinta naturaleza se limpiaron con el detergente desencerante desengrasante FILA**PS87** diluido (en una proporción de 1:1),dejándolo actuar 10 minutos y enjuagando.

Para el mantenimiento ordinario se recomendó el uso del detergente neutro sin residuo FILA**CLEANER** debidamente diluido.

1. **FILAPROJECT Y “STONE AND CERAMIC” HACEN BRILLAR LAS SUPERFICIES DE PIEDRA Y CERÁMICA EN EL “STAR AND GARTER” DE LONDRES**

Se concluyó hace poco el importante proyecto de FILA con Stone and Ceramic Ltd para la limpieza de las superficies de piedra del complejo **“Star and Garter”** en Richmond Hill. Este conjunto de apartamentos y áticos de lujo, realizados por la pluripremiada sociedad de desarrollo inmobiliario London Square, se encuentra en un extraordinario edificio de particular interés arquitectónico (clasificado Grade II) sobre el Támesis.

Los técnicos de **FILA PROJECT** proporcionaron a la empresa Stone and Ceramic Ltd, que se ocupó de la colocación y posterior limpieza de las superficies, un sistema de tratamiento para los pavimentos y revestimientos de mármol de los baños, las habitaciones, los pasillos y demás espacios residenciales.

Antiguamente sede de un hotel a la moda, con clientes como Charles Dickens, el edificio había sido proyectado por Sir Edwin Cooper para la Royal Star & Garter Home, ente caritativo para los militares heridos en la Primera Guerra Mundial. En 2013 fue vendido a London Square. La minuciosa reforma y la reconversión del inmueble, que ofrece una extraordinaria serie de 86 residencias de lujo de 1, 2, 3 y 4 dormitorios, recibió numerosos reconocimientos, entre ellos dos primeros premios en los Evening Standard New Homes Awards.

Las superficies instaladas por Stone and Ceramic incluyen preciadas placas y mosaicos de mármol brillante y mate, colocados en los suntuosos apartamentos: de los pavimentos a las paredes, de los umbrales a los lavabos de los baños.

Para la limpieza final de obra y el mantenimiento de estos preciados materiales, **FILA PROJECT** ha recomendado el uso de cuatro productos de la gama de detergentes FILA: el detergente desincrustante concentrado **DETERDEK**, con su fórmula segura a base de ácido tamponado, que no desprende vapores nocivos para el operador y el ambiente; el detergente desengrasante de base alcalina FILA**PS87**; el quitamanchas para manchas orgánicas coloreadas FILA**SR95** y el detergente neutro universal FILA**CLEANER**. Todos los tratamientos aseguran altas prestaciones manteniendo inalteradas las características naturales de las superficies de piedra.